Приложение №1

**Техническое задание**

***на выполнение работ по установке секционных подъемных ворот в зданиях***

***Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»***

**1. Основание для проведения работ:**

- План ремонтов Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» выполняемых силами подрядных организаций в 2024г.

**2. Наименование организации Заказчика:**

Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС», 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, тел. (39144) 63-359, факс (39144) 3-71-34, e-mail: [kges@kges.ru](mailto:kges@kges.ru).

**3. Вид работ:**

- Текущий ремонт.

**4. Состав работ:**

4.1. Замерочные работы, изготовление и доставка секционных подъемных ворот

4.2. Демонтаж стены

4.3. Вывоз и утилизация мусора

4.4. Подготовка проемов под установку секционных подъемных ворот

4.5. Отделка откосов

4.6. Монтаж секционных подъемных ворот

**5. Наименование работ и перечень ворот секционных, подлежащих установке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | | Вид дефекта | | Наименование работ | Ед. изм. | | Объем работ | |
| Здание боксов 18-й квартал (инвентарный номер №317) | | | | | | | | |
| 1 | Размер проема ворот, не соответствует требованиям. | | Демонтаж кирпичной кладки стены до перемычки.  Изготовление секционных подъемных ворот.  Подготовка проема под установку секционных ворот.  Отделка четвертей откосами – 3 проема.  Доставка ворот в г. Дивногорск.  Монтаж ворот секционных – 3шт.  Вывоз мусора.  1) Комплект ворот RSD02 Ширина 3200 мм, Высота 3500 мм, Притолока 400 мм. Количество комплектов – 3 шт.  Тип подъема: низкий подъем с барабаном спереди.  Цвет снаружи RAL 8017 (коричневый)  Задвижка механическая  Встроенная калитка V3. | | | шт | | 3 |

**6. Особые условия:**

* все работы должны быть выполнены с соблюдением норм, правил, стандартов и технических условий;
* в период проведения работ, подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасного производства работ, требований пожарной безопасности и экологического законодательства, а также ответственность за сохранность конструктивных элементов и оборудования КГЭС в зоне производства работ;
* работы производятся в условиях действующего предприятия;
* работы выполняются в соответствии с правилами: «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. РД 153-34.0-03.205-2001»; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. Приказом МТСЗ. РФ от 15.12.2020 N 903н»;
* выполнение работ должно производиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (пн, вт, ср, чт.), с 08.00 до 15.45 (пт.), в предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 (один) час;
* ворота индивидуального изготовления. Перед подачей заявки на участие в закупке, замеры ворот производит участник закупки, согласовав с Заказчиком сроки замеров. Продукция должна быть сертифицирована, соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-7\*(п.п.5.14,7.17).

**7. Предоставить:**

1. Сметный расчет на ремонтные работы.

2. Копии сертификатов соответствия на выпускаемую продукцию.

**8. Требования, предъявляемые к исполнителю:**

В течении пяти рабочих дней после получения уведомления о принятии решения по заключению договора:

- предоставить список состава бригады для проведения ремонта по численности, квалификации и профессиям;

- предоставить копию приказа о назначении руководителя работ, лиц ответственных за охрану труда, соблюдение правил противопожарного режима и требований экологического законодательства;

- предоставить списки командированного персонала с паспортными данными и данными о прописке и месте проживания, для проведения проверки и оформлении временных пропусков.

В случае неисполнения данного требования в установленные сроки, решение комиссии по закупкам о выборе подрядчика может быть аннулировано.

**9. Гарантийный срок на выполненные работы - 3 года**

**10. Срок выполнения работ:**

**-** Начало - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

- Окончание – 28.06.2024 г.

**11. Дополнительные требования:**

- В случае привлечения субподрядных организаций, предоставить копии документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение заявленных видов работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подписи сторон**  ООО ""  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год | Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Легенза С.В./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год |

Приложение №2

**Локально-сметный расчёт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подписи сторон**  ООО ""  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год | Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Легенза С.В./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год |  |

Приложение №3

**Календарный план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подписи сторон**  ООО ""  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год | Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Легенза С.В./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год |  |